Строка по умолчанию выглядит так.

rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/XX0 (где XX номер канала, 0 основной поток 1 - суб поток)

Пример

rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/000 1 канал основной поток

rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/001 1 канал суб поток

rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/010 2 канал основной поток

rtsp://admin:12345@192.168.1.88:554/011 2 канал суб поток.